**CONVERSOR TERRESTRE DIGITAL ISDB-T/IRD - SC 1001**

PIX: Mais um produto com a qualidade PIX, acessórios de áudio e vídeo que proporcionam a imagem mais nítida e o som mais perfeito.

**Características:**

- Desenvolvido em conformidade total com o padrão de recepção de TV digital ISDB-T.

- Filtro de frequências 4G para evitar interferências.

- HDTV, SDTV e suporte à decodificação MPEG-2 e MPEG-4 H.264.

- Compatível com as resoluções 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p.

- Saída HDMI para imagem de alta definição.

- Suporte à legendas closed caption em múltiplos idiomas.

- Suporte à guia de programação eletrônico.

- Edição de canais com personalização e favoritos.

- Opção de seleção de formato (4:3, 16:9) 4:3 Pan & Scan e Letter Box.

- Porta USB2.0 e player de multimídia: MP3, AVI, DAT, MKV, MP4, MPG, VOB, BMP, JPG.

- Suporte à atualização de software via USB.

- Função PVR (via USB) para gravação externa da programação da tv.

**Especificações:**

- Sintonizador.

- ISDB-T (MXL608).

- Frequência de recepção:

- VHF 177.143-213.143MHz

- UHF 473.143-803.143MHz

- Potência do sinal de entrada: -20~81dBm

- Alimentação:

- Entrada: DC 5V/1.2A 100~240V 50/60Hz

- Consumo máximo: ≤6W

- Consumo em standby: ≤ 0.7W

- CHIPSET E MEMÓRIA

- CPU 550Mhz / 32 Mbit Flash

- 64 Mbit RAM / 1066Mbps

**Medidas Embalagem** (C x L x A): 8,5 x 9,5 x 16cm

Peso:0,320kg

Cód. de Barras: 7899744022392

Cód. Interno: 008-1001

Garantia: 1 ano