***Cabo Fibra PLC Splitter 0.9mm***

***Cód: 018-0582***

***Portas:*** 1x16

***Comprimento de onda (nm):*** 1310, 1490 e 1550

***Perda de inserção (insertion loss):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Portas*** | ***1310*** | ***1490*** | ***1550*** |
| ***Porta 1*** | 13,50 | 13,23 | 13,11 |
| ***Porta 2*** | 13,07 | 12,98 | 12,99 |
| ***Porta 3*** | 13,06 | 13,32 | 13,21 |
| ***Porta 4*** | 12,99 | 13,43 | 13,51 |
| ***Porta 5*** | 12,97 | 13,05 | 13,33 |
| ***Porta 6*** | 13,21 | 13,32 | 13,37 |
| ***Porta 7*** | 12,95 | 13,07 | 12,98 |
| ***Porta 8*** | 13,43 | 13,06 | 13,32 |
| ***Porta 9*** | 13,12 | 13,25 | 13,39 |
| ***Porta 10*** | 13,21 | 13,06 | 13,32 |
| ***Porta 11*** | 12,95 | 13,07 | 13,61 |
| ***Porta 12*** | 13,56 | 13,66 | 13,58 |
| ***Porta 13*** | 12,99 | 13,21 | 13,32 |
| ***Porta 14*** | 13,33 | 12,95 | 13,07 |
| ***Porta 15*** | 13,44 | 13,06 | 13,32 |
| ***Porta 16*** | 12,99 | 13,06 | 13,32 |

***Uniformidade (dB):***

 ***1310nm:*** ≤1.00

 ***1490nm:*** ≤1.00

***1550nm:*** ≤1.00

***PDL (dB):***

 ***1310nm:*** ≤0.30

 ***1490nm:*** ≤0.30

***1550nm:*** ≤0.30

***Diretividade (dB):*** ≥55.0

***Return loss (perda de retorno) em dB:*** ≥60.0

***Fibra de cauda (Tail Fiber):*** Entrada: 0.9mm estrutura livre

 Saída: 0.9mm estrutura livre

***Comprimento da fibra:*** 1 metro

***Tipo de fibra:*** G657A

***Tipo de conector:*** SC/APC

***Temperatura de armazenamento (ºC):*** –40～＋85

***Temperatura de operação (ºC):*** –40～＋85

***Dimensão da embalagem:*** 60\*12\*4