Especificações 044-5001

ENTRADA AC: 85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 240-370VDC

CORRENTE DE ENTRADA: 10.5A /115V 5.5A /230V

CORRENTE DE PICO AC: 30A /115V 60A /230V

CORRENTE DE VAZAMENTO: ˂1 m A /240VAC

ALCANCE AJUSTÁVEL DC: ±10% TENSÃO DE SAÍDA

PROTEÇÃO DE SOBRECARGA: 105-150% AUTO RECUPERÁVEL

VOLTAGEM DE RESISTÊNCIA: I/P-FG/P: 1.5KVAC 1 MINUTO

O/P-0/P: 05KVAC 1 MINUTO

TEMPERATURA EM OPERAÇÃO: -10◦C ~ +60◦C. 20%-90% UMIDADE RELATIVA

PESO/EMBALAGEM: 0.65KG. 30PCS/19.5KG

TIPO SAÍDA ERRO ALCANCE EFFICIÊNCIA

PSP-12-12 12V, 0-1A ±1% 100mV 79%

PSP-12-7.5 7.5V, 0-1.5A ±1% 100mV 84%

PSP-12-5 5V, 0-2A ±1% 100mV 81%

PSP-12-9 9V, 0-1A ±1% 100Mv 85%

PSP-12-6 6V, 0-2A ±1% 100Mv 82%

PSP-12-24 24V, 0-0.5A ±1% 100Mv 80%