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MANUAL
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA SEM FIO

Especificações
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Componentes
	1. Alavanca de troca de reversão
2. Motor sem escovas
3. Troca
4. LEDs
	5. Mandril
6. Ajuste do anel de torque
7. Alavanca de mudança de velocidade

















Especificações técnicas

	Modelo nº
	ECDL205062 ECDL205062xy ECDL20506xy
	ULCDL205062 ULCDL205062xy ULCDL20506xy

	Tensão
	20 V
	20 V

	Configurações mecânicas de velocidade
	2
	2

	Velocidade variável sem carga
	0-500/0-2000/min
	0-500/0-2000/min

	Ajustes de torque
	20+1
	20+1

	Força máxima de torque
	50 Nm
	50 Nm

	Capacidade do mandril sem chave
	13 mm
	1/2 ̋


Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)
· Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui contidos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
· As especificações e o conjunto de bateria podem variar de país para país.

⚠ ATENÇÃO!
Use apenas o pacote de bateria original e o carregador de bateria, conforme abaixo para esta ferramenta elétrica:
	Produto
	Pacote de baterias

	Modelo nº
	Tipo
	Tensão nominal
	Capacidade nominal

	EBPK2001
EBPK2001xy
	Íon-lítio
	18,5 V CC, 20V máximo
	2.0 Ah

	EBPK2002
EBPK2002xy
	
	
	4.0 Ah

	EBPK2003
EBPK2003xy
	
	
	5.0 Ah


Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

	Produto
	Carregador de bateria

	Modelo nº
	Potência de entrada
	Tensão de entrada
	 Tensão nominal de saída 
	 Corrente nominal de saída 

	EFCR20200
EFCR20200xy
	50 W 
	220-240V
~50/60Hz
	20 V CC.
	2 A

	EFCR20200-9
	
	100-240V
~50/60Hz
	
	

	ULFCR20200
ULFCR20200xy
	
	110-120V
~50/60Hz
	
	

	EFCR20411
EFCR20411xy
EFCR20403
EFCR20403xy
	105 W
	220-240V
~50/60Hz
	21 V d.c.
	4 A

	EFCR20411-9
EFCR20403-9
	
	100-240V
~50/60Hz
	
	

	ULFCR20411
ULFCR20411xy
ULFCR20403
ULFCR20403xy
	
	110-120V
~50/60Hz
	
	


Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)
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DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
Ação do botão (ver Figura A)
Figura A: 1. Gatilho do botão
⚠ CUIDADO!
· Antes de inserir o conjunto de bateria na ferramenta, sempre verifique se o gatilho do botão funciona corretamente e retorna à posição "DESLIGADO" ao ser liberado.
· Para iniciar a ferramenta, basta puxar o gatilho do botão. A velocidade da ferramenta é aumentada ao aumentar a pressão no gatilho do botão. Solte o gatilho do botão para parar.

Freio elétrico
Essa ferramenta é equipada com freio elétrico. Se a ferramenta falhar consistentemente em parar rapidamente após soltar o gatilho do botão, faça a manutenção em um centro de serviço.

Acendendo a lâmpada frontal (ver Figura B)
Figura B: 1. LED
⚠ CUIDADO!
Não olhe para a luz nem veja diretamente a fonte da luz.
Puxe o gatilho do botão para acender a lâmpada. A lâmpada continua acesa enquanto o gatilho do botão é puxado. A lâmpada se apaga 10 a 15 segundos após soltar o gatilho.
⚠ CUIDADO!
Use um pano seco para limpar a sujeira da lente da lâmpada. Tenha cuidado para não arranhar a lente da lâmpada, pois isso pode diminuir a iluminação.

Ação de reversão da chave (ver Figura C)
Figura C: 1. Alavanca de reversão
⚠ CUIDADO!
· Sempre verifique a direção da rotação antes de operar.
· Use o botão de reversão somente depois que a ferramenta parar completamente. Mudar a direção de rotação antes que a ferramenta pare pode danificá-la.
· Quando não estiver operando a ferramenta, sempre ajuste a alavanca do botão de reversão na posição neutra.
Essa ferramenta possui um botão de reversão para mudar a direção de rotação. Pressione a alavanca do botão de reversão pelo lado A para rotação no sentido horário ou pelo lado B para rotação anti-horária. Quando a alavanca do botão de reversão está na posição neutra, o gatilho do botão não pode ser puxado.

Mudança de velocidade (veja Figura D)
Figura D: 1. Alavanca de mudança de velocidade
⚠ CUIDADO!
· Sempre ajuste a alavanca de mudança de velocidade totalmente na posição correta. Se você operar a ferramenta com a alavanca de mudança de velocidade posicionada no meio do caminho entre o lado "1" e o lado "2", a ferramenta pode ser danificada.
· Não use a alavanca de mudança de velocidade enquanto a ferramenta está funcionando. A ferramenta pode ser danificada.
	[bookmark: _Hlk130913905]Posição da alavanca de mudança de velocidade
	Velocidade
	Torque
	Operação aplicável

	1
	Baixo
	Alto
	Operação de carga pesada

	2
	Alto
	Baixo
	Operação de carregamento leve


Para mudar a velocidade, desligue a ferramenta primeiro. Selecione o lado "2" para alta velocidade ou o "1" para baixa velocidade mas alto torque. Certifique-se de que a alavanca de mudança de velocidade esteja na posição correta antes da operação. Se a velocidade da ferramenta estiver caindo bastante durante a operação com "2", deslize a alavanca para o "1" e reinicie a operação.

Seleção do modo de ação (veja a Figura E)
Figura E: 1. Ajuste do anel 2.  Graduação 3. Flecha
[image: ][image: ]O torque de fixação pode ser ajustado passo a passo, girando o anel de ajuste. Alinhe as graduações com a seta no corpo da ferramenta. Você pode obter o torque mínimo de fixação em 1 e o torque máximo na marcação  . A embreagem patina em vários níveis de torque quando ajustada no número 1 ao torque máximo (veja especificações). A embreagem não funciona na marcação  .





Montagem
⚠ CUIDADO!
Sempre certifique-se de que a ferramenta está desligada e o conjunto da bateria removido antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta.

Instalação ou remoção da broca de transtorno: (veja a Figura F)
[bookmark: _Hlk136424284]Figura F: 1. Anel
Gire o anel no sentido anti-horário para abrir os dentes do mandil. Coloque a broca de roda no mandril o mais longe possível. Gire o anel no sentido horário para apertar o mandil. Para remover a broca de apertecção, gire o anel no sentido anti-horário.



















OPERAÇÃO
⚠ CUIDADO!
Sempre insira o conjunto da bateria até que ele trave no lugar. Se você consegue ver a parte vermelha na parte superior do botão, ela não está completamente travada. Insira completamente até que a parte vermelha não seja mais vista. Se não, pode cair acidentalmente da ferramenta, causando ferimentos em você ou em alguém ao seu redor. com uma mão no cabo e a outra na parte inferior do conjunto para controlar o movimento de torção.

Operação de parafuso (ver Figura G)
⚠ CUIDADO!
· Ajuste o anel de ajuste para o torque adequado ao seu trabalho.
· Certifique-se de que a ponta de chave esteja inserida diretamente na cabeça do parafuso, senão o parafuso e/ou a ponta de chave podem ser danificados.
Coloque a ponta da ponta da chave na cabeça do parafuso e aplique pressão na ferramenta. Comece a ferramenta devagar e depois aumente a velocidade gradualmente. Solte os gatilhos do botão assim que a embreagem entrar.
NOTA: Ao acionar um parafuso de madeira, pré-fure um furo piloto com 2/3 do diâmetro do parafuso. Isso facilita a condução e evita a rachadura da peça.

Operação de perfuração
Primeiro, gire o anel de ajuste para que o ponteiro aponte para a marcação. Então prossiga da seguinte forma.

Perfuração em madeira
Ao furar madeira, os melhores resultados são obtidos com furadeiras equipadas com parafuso guia. O parafuso guia facilita a furação ao puxar a broca para dentro da peça.

Perfuração em metal
Para evitar que a broca escorregue ao iniciar um furo, faça uma reentrância com um punção central e um martelo no ponto a ser furado. Coloque a ponta da broca na reentrância e comece a furar. Use um lubrificante de corte ao perfurar metais. As exceções são ferro e latão, que devem ser furados até secar.
⚠ ATENÇÃO
· Pressionar excessivamente a ferramenta não vai acelerar a perfuração. Na verdade, essa pressão excessiva só vai danificar a ponta da broca, diminuir o desempenho da ferramenta e encurtar a vida útil da ferramenta.
· Segure a ferramenta firmemente e tenha cuidado quando a broca começar a romper a peça. Há uma força tremenda exercida sobre a ferramenta/broca no momento da abertura do furo.
· Uma broca presa pode ser removida simplesmente ajustando o botão de reversão para rotação reversa para poder recuar. No entanto, a ferramenta pode recuar abruptamente se você não a segurar firmemente.
· Sempre prenda peças pequenas em um torno ou dispositivo de fixação similar.
· Se a ferramenta for operada continuamente até que o conjunto da bateria seja descarregado, deixe-a descansar por 15 minutos antes de proceder com uma bateria nova.



















[image: ]











2
image5.jpg




image6.jpg




image7.jpg




image8.jpg




image9.jpg




image10.jpg




image11.jpg




image12.png




image13.svg
      


image14.jpg
EMTTP

www.emtop.com

MADE IN CHINA 0126.E01
TOGROUP TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LTD
No. 688 Songlu Road, Wuzhong District,

Suzhou City, China c € @ Ej@z&
€ O (O) EMTOP International -—




image3.jpg
ENMTT?

www.emtop.com

COMPACT BRUSHLESS CORDLESS DRILL

A
ECDL205062 ECDL205062xy ECDL20506xy SUPER
ULCDL205062 ULCDL205062xy ULCDL20506xy EMTOP)
x(blank,1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M) PRODUCT

y(blank,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M) MANUAL




image4.jpg
=

=

|

O —

EE





