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MANUAL
FURADEIRA E PARAFUSADEIRA SEM FIO

Especificações
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Componentes
	1. Alavanca de troca de reversão
2. Motor sem escovas
3. Botão liga-desliga
4. LED
	5. Mandril
6. Ajuste do anel de torque
7. Alavanca de mudança de velocidade 

















Especificações técnicas
	Modelo nº
	ECDL205582 ECDL205582xy ECDL20558xy
	ULCDL205582 ULCDL205582xy ULCDL20558xy 

	Tensão
	20 V
	20 V

	Configurações mecânicas de velocidade
	2
	2

	Velocidade variável sem carga
	0-500/0-2000/min
	0-500/0-2000/min

	Ajustes de torque
	22+1
	22+1

	Força máxima de torque
	55 Nm
	55 Nm

	Capacidade do mandril sem chave
	13 mm 
	1/2 ̋


Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)
· Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
· As especificações e o conjunto de bateria podem variar de país para país.


⚠ ATENÇÃO!
Use apenas o pacote de bateria original e o carregador de bateria, conforme abaixo para esta ferramenta elétrica:
	Produto
	Pacote de baterias

	Modelo nº
	Tipo
	Tensão nominal
	Capacidade nominal

	EBPK2001
EBPK2001xy
	Íon-lítio
	18,5 V CC, 20 V máximo
	2.0 Ah

	EBPK2002
EBPK2002xy
	
	
	4.0 Ah

	EBPK2003
EBPK2003xy
	
	
	5.0 Ah


Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

	Produto
	Carregador de bateria

	Modelo nº
	Potência de entrada
	Tensão de entrada
	 Tensão nominal de saída 
	 Corrente nominal de saída 

	EFCR20200
EFCR20200xy
	50 W
	220-240 V
~50/60 Hz
	20 V CC.
	2 A

	EFCR20200-9
	
	100-240 V
~50/60 Hz
	
	

	ULFCR20200
ULFCR20200xy
	
	110-120 V
~50/60 Hz
	
	

	EFCR20411
EFCR20411xy
EFCR20403
EFCR20403xy
	105 W
	220-240 V
~50/60 Hz
	21 V d.c.
	4 A

	EFCR20411-9
EFCR20403-9
	
	100-240 V
~50/60 Hz
	
	

	ULFCR20411
ULFCR20411xy
ULFCR20403
ULFCR20403xy
	
	110-120 V
~50/60 Hz
	
	


Modelo Nº NOTA: x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)













ILUSTRAÇÃO DE USOUm
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DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
Ação do botão (ver Figura A)
Figura A: 1. Gatilho de botão
⚠ CUIDADO!
· Antes de inserir o conjunto de bateria na ferramenta, sempre verifique se o gatilho do botão funciona corretamente e retorna à posição "DESLIGADO" ao ser liberado.
· Para iniciar a ferramenta, basta puxar o gatilho do botão. A velocidade da ferramenta é aumentada ao aumentar a pressão no gatilho do botão. Solte o gatilho do botão para parar.

Freio elétrico
Essa ferramenta é equipada com freio elétrico. Se a ferramenta falhar consistentemente em parar rapidamente após soltar o gatilho do botão, faça a manutenção em um centro de serviço.

Acendendo a lâmpada frontal (ver Figura B)
Figura B: 1. LED
⚠ CUIDADO!
Não olhe para a luz nem veja diretamente a fonte da luz.
Puxe o gatilho do botão para acender a lâmpada. A lâmpada continua acesa enquanto o gatilho do botão é puxado. A lâmpada se apaga 10 a 15 segundos após soltar o gatilho.
⚠ CUIDADO!
Use um pano seco para limpar a sujeira da lente da lâmpada. Tenha cuidado para não arranhar a lente da lâmpada, pois isso pode diminuir a iluminação.

Ação de reversão da chave (ver Figura C)
Figura C: 1. Alavanca de reversão
⚠ CUIDADO!
· Sempre verifique a direção da rotação antes de operar.
· Use o botão de reversão somente depois que a ferramenta parar completamente. Mudar a direção de rotação antes que a ferramenta pare pode danificá-la.
· Quando não estiver operando a ferramenta, sempre ajuste a alavanca do botão de reversão na posição neutra.
Essa ferramenta possui um botão de reversão para mudar a direção de rotação. Pressione a alavanca do botão de reversão pelo lado A para rotação no sentido horário ou pelo lado B para rotação anti-horária. Quando a alavanca do botão de reversão está na posição neutra, o gatilho do botão não pode ser puxado.

Mudança de velocidade (veja Figura D)
Figura D: 1. Alavanca de mudança de velocidade
⚠ CUIDADO!
· Sempre ajuste a alavanca de mudança de velocidade totalmente na posição correta. Se você operar a ferramenta com a alavanca de mudança de velocidade posicionada no meio do caminho entre o lado "1" e o lado "2", a ferramenta pode ser danificada.
· Não use a alavanca de mudança de velocidade enquanto a ferramenta está funcionando. A ferramenta pode ser danificada.
	[bookmark: _Hlk130913905]Posição da alavanca de mudança de velocidade
	Velocidade
	Torque
	Operação aplicável

	1
	Baixo
	Alto
	Operação de carga pesada

	2
	Alto
	Baixo
	Operação de carregamento leve


Para mudar a velocidade, desligue a ferramenta primeiro. Selecione o lado "2" para alta velocidade ou o "1" para baixa velocidade mas alto torque. Certifique-se de que a alavanca de mudança de velocidade esteja na posição correta antes da operação. Se a velocidade da ferramenta estiver caindo bastante durante a operação com "2", deslize a alavanca para o "1" e reinicie a operação.

Seleção do modo de ação (veja a Figura E)
Figura E: 1. Ajuste do anel
2. Graduação 3. Flecha

[image: ]O torque de fixação pode ser ajustado passo a passo, girando o anel de ajuste. Alinhe as graduações com a seta no corpo da ferramenta. Você pode obter o torque mínimo de fixação em 1 e o torque máximo na marcação  . A embreagem patina em vários níveis de torque quando ajustada no número 1 ao torque máximo (veja [image: ]especificações). A embreagem não funciona na marcação  .



Montagem
⚠ CUIDADO!
Sempre certifique-se de que a ferramenta está desligada e o conjunto da bateria removido antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta.

Instalação ou remoção da broca de transtorno: (veja a Figura F)
[bookmark: _Hlk136424284]Figura F: 1. Anel
Gire o anel no sentido anti-horário para abrir as mandíbulas do mandil. Coloque a broca de roda no mandril o mais longe possível. Gire o anel no sentido horário para apertar o mandil. Para remover a broca, gire o anel no sentido anti-horário




















OPERAÇÃO
⚠ CUIDADO!
Sempre insira o conjunto da bateria até que ele trave no lugar. Se você consegue ver a parte vermelha na parte superior do botão, ela não está completamente travada. Insira completamente até que a parte vermelha não seja mais vista. Se não, pode cair acidentalmente da ferramenta, causando ferimentos em você ou em alguém ao seu redor. com uma mão no cabo e a outra na parte inferior do conjunto para controlar o movimento de torção.

Operação de parafuso (ver Figura G)
⚠ CUIDADO!
· Ajuste o anel de ajuste para o torque adequado ao seu trabalho.
· Certifique-se de que a ponta de chave esteja inserida diretamente na cabeça do parafuso, senão o parafuso e/ou a ponta de chave podem ser danificados.
Coloque a ponta da ponta da chave na cabeça do parafuso e aplique pressão na ferramenta. Comece a ferramenta devagar e depois aumente a velocidade gradualmente. Solte os gatilhos do botão assim que a embreagem entrar.
NOTA: Ao acionar um parafuso de madeira, pré-fure um furo piloto com 2/3 do diâmetro do parafuso. Isso facilita a condução e evita a rachadura da peça.

Operação de perfuração
Primeiro, gire o anel de ajuste para que o ponteiro aponte para a marcação. Então prossiga da seguinte forma.

Perfuração em madeira
Ao furar madeira, os melhores resultados são obtidos com furadeiras equipadas com parafuso guia. O parafuso guia facilita a furação ao puxar a broca para dentro da peça.

Perfuração em metal
Para evitar que a broca escorregue ao iniciar um furo, faça uma reentrância com um punção central e um martelo no ponto a ser furado. Coloque a ponta da broca na reentrância e comece a furar. Use um lubrificante de corte ao perfurar metais. As exceções são ferro e latão, que devem ser furados até secar.

⚠ ATENÇÃO
· Pressionar excessivamente a ferramenta não vai acelerar a perfuração. Na verdade, essa pressão excessiva só vai danificar a ponta da broca, diminuir o desempenho da ferramenta e encurtar a vida útil da ferramenta.
· Segure a ferramenta firmemente e tenha cuidado quando a broca começar a romper a peça. Há uma força tremenda exercida sobre a ferramenta/broca no momento da abertura do furo.
· Uma broca presa pode ser removida simplesmente ajustando o botão de reversão para rotação reversa para poder recuar. No entanto, a ferramenta pode recuar abruptamente se você não a segurar firmemente.
· Sempre prenda peças pequenas em um torno ou dispositivo de fixação similar.
· Se a ferramenta for operada continuamente até que o conjunto da bateria seja descarregado, deixe-a descansar por 15 minutos antes de proceder com uma bateria nova.
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