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TRENA DIGITAL A LASER

Instruções 
AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA
a) Este produto é um produto a laser Classe II. NÃO olhe o feixe em nenhum momento ao operar este produto!
b) NÃO olhe diretamente para o feixe com instrumentos ópticos para evitar causar radiação laser séria!
c) NÃO remova nenhum rótulo de segurança deste produto!
a) NÃO use este produto em situações instáveis.
b) Por favor, evite que as crianças entrem em contato e usem o medidor.
c) NÃO desmonte ou modifique o medidor. Caso contrário, pode levar à emissão de laser, resultando em ferimentos pessoais desnecessários.
d) Por favor, guarde o manual, ele é útil.

Proibido
1. Abrir ou consertar o equipamento sem permissão.
2. Medição no sol.
3. Outros Medição fora do alcance designado.
4. Mergulhar o equipamento na água.
5. Limpar a lente com álcool ou qualquer outro solvente orgânico.
6. Limpando a lente diretamente com os dedos ou outras superfícies ásperas.
7. Alimentando o equipamento além da tensão DC nominal.




ESPECIFICAÇÕES
Estrutura do produto
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Componentes
1.	Emissor de laser
2.	Receptor a laser
3.	Tela de exibição
4.	Ativar /Medição
5.	Tecla de função

Especificações técnicas
	Modelo nº
	ELDD05015
ELDD05015xy

	Medição única
	√

	Medição contínua (máximo/min)
	√

	Área/Volume/Pitágoras
	√

	Adição/Subtração
	NÃO

	Conversão de Unidade
	√

	Revisão de dados históricos
	√

	Código de erro
	√

	Indicação de energia da bateria
	√

	Interruptor automático a laser de
	30 s

	Desligamento automático do instrumento
	180 s

	Alcance de medição
	0,05 m a 55 m

	Medição de precisão (desvio padrão)
	±2,0mm

	Unidade de medição
	m, ft, em, ′ "

	Tipo de laser
	620~690nm

	Classe laser
	Classe II (< 1 mW)

	Temperatura de operação
	0~+50ºC

	Temperatura de armazenamento
	-20~+65ºC

	Baterias
	2 × 1,5 V

	Tempo de trabalho (totalmente carregado)
	>5000 vezes


Modelo nº NOTA: 
x (em branco, 1,2,3,4,5,6,7,8,9, E,S, A, M); 
e (em branco, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9, E,S, A, M)
•	Devido ao nosso programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, as especificações aqui contadas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.


Acessórios
1. medidor de distância a laser 1 peça
2. Bateria 2 peças
3. Manual do usuário 1 peça

OPERAÇÃO
⚠ AVISO!
Por favor, leia cuidadosamente as instruções de segurança e o manual do usuário antes de usar este produto, caso contrário, pode resultar em radiação perigosa do laser e choque elétrico.
NOTA:
· Ao medir distâncias dentro de 10m, a precisão da medição é ±2mm; mais de 10m, a precisão da medição é calculada da seguinte forma: ±2mm±0,05*(D-10)
(D: Medição Distância, Unidade: m).
· Ao medir superfícies alvo que refletem muito mal ou são muito rugosas, ou a temperatura ambiente é muito alta ou muito baixa, ou o brilho ambiente é muito intenso, como sob luz solar, o desvio será desfavorável.


Operação
1. Em status desligado, pressione brevemente [image: ]e o laser inicia simultaneamente e aguarda a medição.
 2. Em status, pressione longamente[image: ] para inserir a medição contínua, o valor máximo de medição, o valor de Mix de medição e o valor de 


medição Corrente serão exibidos na tela.
3. Pressione brevemente[image: ] para mudar o Modo de Medição de Área. 
4. Pressione rapidamente [image: ] novamente para alternar o Modo de Medição de Volume. 
5. Pressione rapidamente[image: ]  novamente para mudar o Modo de Medição do Teorema de Pitágoras Simples.
6. Pressione rápidamente [image: ]novamente para alternar o Modo de Medição do Teorema de Pitágoras duplo.
7. Pressione rapidamente [image: ] novamente para mudar o Modo de Medição do Teorema Sub-Pitagórico.
8. Pressione rapidamente [image: ] novamente para mudar o Modo de Revisão de Dados Históricos.
9. Pressione por mais tempo para trocar de unidade.
10. Pressionar brevemente [image: ]    para alterar o ponto de referência.
11. Pressionar por mais tempo [image: ] para desligar o dispositivo.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM
Instalação de baterias
De acordo com as figuras, remova a tampa do compartimento das baterias e insira pilhas 2*AAA (alcalinas).









Código de erro
	Código
	Causa possível
	Ação corretiva

	Err 104
	Erro da medição do teorema de Pitágoras
	Repetir

	Err 101
	Bateria muito baixa
	Troque as baterias

	Err 155
	Fora do alcance de medição
	Meça o alvo dentro do alcance

	Err 157
	Sinal recebido muito fraco
	Medição alvo de alta refletância ou usando refletor de alta reflectância

	Err 159
	Sinal recebido muito forte
	Medição de alvo de baixa refletância ou uso de refletor de baixa refletância

	Err 194
	O valor é grande demais para mostrar na tela
	Reduzir o alcance de medição
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