**Código do produto:** 002-0017

**Código de barra unidade:** 7899744044615

**Código de barra caixa C/2 UND:** 17899744044612

**Nome do produto:** Inversor de Tensão Senoidal 12V 3000W USB 5V 2.1A - 127V

**Marca:** GREEN

Energia e segurança são as principais características dos produtos Green. Uma linha completa que garante durabilidade e confiabilidade e segurança para seus equipamentos.

**Principais características:**

Inversor com 100% da potência nominal

Terminais isolados para prevenção de curto circuito

Porta USB isolada com 5V e 2.1A

Indicadores LED

Gabinete em alumínio

Fusível externo

Ventoinha automática para resfriamento

**Especificações Técnicas:**

Potência de saída (nominal): 3000W

Potência de saída (pico): 6000W

Tensão de entrada (DC): 12V

Variação Tensão de entrada (DC): 10.5~15V

Tensão de saída (AC): 127V

Variação Tensão de saída (AC): 100~127V

Frequência de saída: 60Hz±3Hz

Saída USB: 5V2.1A

Ventilação: O padrão de fábrica é de 10% ~ 20% de carga AC, o controle de temperatura é opcional.

\* Proteção universal: esse inversor possui funções de segurança e proteção:

Alarme de baixa voltagem, desligamento automático por baixa tensão,

sobretensão e sobrecarga, proteção contra curto circuito e polaridade reversa.

**Medidas e peso:**

**Unidade:**

Comprimento: 30cm

Largura: 54cm

Altura: 18,5cm

Peso: 8,800kg

**Caixa:**

Comprimento: 56cm

Largura: 32cm

Altura: 40cm

Peso: 18,900kg