**Código do produto:** 013-2640

**Código de barras:** 7899744026420

**Nome do produto:** BATERIA SELADA 6V, 4,5AH

**Marca:** GREEN

Energia e segurança são as principais características dos produtos Green.

Uma linha completa que garante durabilidade e confiabilidade e segurança para seus equipamentos.

**Principais Características:**

- Carga em tensão máxima até 25ºC  
- Flutuação 6.75V/6.90V  
- Cíclico 7.25V/7.50V  
- Corrente inicial 1.20A MAX.  
- Composição: Chumbo, ácido sulfúrico diluído e plástico ABS.

**Especificações técnicas:**

- Tensão nominal: 6V

- Capacidade nominal: 4.0AH

- Terminal: F1

- 20HR (250mA): 4.0AH

- 10HR (850mA): 3.6AH

- 1HR (3000mA): 2.4AH

- Resistência interna: 35mΩ

- Capacidade afetada pela temperatura:

40°C - 102% , 25°C - 100%, 0°C – 80%, -15°C - 50%

Auto descarga (Armazenada a 25°C)

1 MÊS: 90%. 3 MESES: 75%. 6 MESES: 65%. 12 MESES: 55%

Ciclo de uso: Correte inicial

Menor que 1.2A.

Tensão de 7.20~7.50v a 25°C

Consumo em: Tensão de 6.75~

Standby: 6.90V a 25°C

**Medidas e peso do produto:**

Unidade: Comprimento: 70 mm

- Largura: 47 mm

- Altura: 100 mm - Altura com terminal: 106mm

- Peso aproximado: 620 Kg