**C.REMOTO UNIVERSAL PARA LCD – PHILIPS**

ChipSCE: Qualidade em componentes eletrônicos e peças de reposição.

**Características:**

Este produto pode ser utilizado diretamente sem qualquer configuração após a instalação das baterias. Se o controle não funcionar automaticamente, pressione a tecla numérica 1 e 2 durante cerca de 6 segundos, respectivamente e solte-as quando a luz indicadora piscar três vezes.

**Especificações:**

**-** Controle remoto universal.

- Compatibilidade: Com os modelos mais populares da marca.

**Controle Universal:**

Embora este produto se caracterize como "Controle Remoto Universal" pode haver incompatibilidade em alguns modelos de determinadas marcas devido a possíveis atualizações por parte dos fabricantes.

**Medidas Embalagens:** (C x L x A): 8,2 x 3,4 x 26,5cm

Peso:0,090kg

Cód. de Barras: 7899744025959

Cód. Interno: 026-9893

Garantia: 6 meses