**Descrição:** Pasta térmica pote com 50G

**Marca:** Implastec

**Código:** 077-5050

**Código de barras:** 7898446730475

**Subdescrição:** A pasta térmica IMPLASTEC permite um perfeito acomplamento além de eliminar o ar entre montagens. Dando a possibilidade de o usuário trabalhar em uma região de temperatura mais elevadas sem comprometer a eficiência.

**Garantia:** 180 dias

**Especificações:**

Penetração (mm/10 s): 265-295 ou 220-250 (1/10 mm)

Consistência NLGI: 2 ou 3

Exudação: 0,4%

Componetes Básico: Silicone modificado

Condutividade térmica (W/mK): 1,2 W/mk (Norma técnica ISSO 8301:1991)

Ponto de gota: Inexistente

Cor: Branca

Solubilidade em água: 0,04 g/100ml

**Peso unidade:** 0,076kg

**Medidas:** 4x4x4cm (PxLxA)